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دانشگاه صنعتی همدان


گروه مهندسی برق
اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد
تشخیص عدم هم‌راستایی و شل بودن پایه‌ها در موتورهای القایی با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق
ارائه دهنده: محمدرضا جواهری
        تاریخ:  27/04/1405                            ساعت:      10:30                 مکان: کلاس 104 ساختمان اصلی
استاد راهنما:    دکتر محمدمهدی موسوی                   دانشگاه:صنعتی همدان
استاد داور داخلی1:    دکتر سیاوش رجبی                     دانشگاه: صنعتی همدان
استاد داور داخلی2:    دکتر پژمان بیات                          دانشگاه: صنعتی همدان

چکیده:
موتورهای القایی به‌عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات در صنایع هستندو بروز عیوب مکانیکی در این موتورها می‌تواند موجب افزایش ارتعاشات، کاهش راندمان، توقف ناگهانی و تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری شود. ازاین‌رو، توسعه روش‌های هوشمند و دقیق برای پایش وضعیت و تشخیص زودهنگام این عیوب از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان عیوب مکانیکی، عدم هم‌راستایی روتور و شل بودن پایه‌ها از رایج‌ترین و اثرگذارترین خطاها هستند. این دو خطا علاوه بر افزایش ارتعاشات، می‌تواند باعث تشدید سایر عیوب مکانیکی، ایجاد خطاهای ثانویه و کاهش عمر تجهیزات شود؛ بنابراین تشخیص به‌موقع آن‌ها نقش مهمی در جلوگیری از خرابی‌های گسترده دارد.در سال‌های اخیر، روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق به دلیل توانایی بالا در استخراج خودکار ویژگی‌ها و تحلیل سیگنال‌های پیچیده، توجه زیادی را در حوزه تشخیص عیب به خود جلب کرده‌اند. در این پژوهش، یک مدل ترکیبی CNN-LSTM برای تشخیص عیوب عدم هم‌راستایی روتور و شل بودن پایه‌ها در موتور القایی با استفاده از سیگنال‌های ارتعاش و تحت شرایط کاری متنوع طراحی و پیاده‌سازی شده .
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